Author: x

BOITE TRANSFERT

BOITE TRANSFERT

BOITE TRANSFERT

ESSIEU AR SEUL

ESSIEU AR SEUL

ESSIEU AR SEUL

P.M pour prse Mouv

P.M pour prse Mouv

P.M pour prse Mouv

ESSIEU AR + AV

ESSIEU AR + AV

ESSIEU AR + AV

3

1

3

1

3

1

4

2

AR

4

2

AR

4

2

AR

Relevez les essuies glace avant
de lever les pare-brise

Relevez les essuies glace avant
de lever les pare-brise

Relevez les essuies glace avant
de lever les pare-brise

VITESSE MAXIMALE DU VÉHICULE
POUR CHAQUE RAPPORT DE LA BOITE DE VITESSES

VITESSE MAXIMALE DU VÉHICULE
POUR CHAQUE RAPPORT DE LA BOITE DE VITESSES

BOITE
AUXILIAIRE

BOITE DE VITESSES

4e

3e

2e

1e

AR

BOITE
AUXILIAIRE

BOITE DE VITESSES

4e

3e

2e

1e

AR

PONT AVANT
DESENCLANCHE

79

53

30

15

10

PONT AVANT
DESENCLANCHE

79

53

30

15

10

PONT AVANT
ENCLENCHÉ

50

33

19

9

7

PONT AVANT
ENCLENCHÉ

50

33

19

9

7

METTRE LE LEVIER DE LA BOITE AUXILIAIRE
A LA POSITON PONT AVANT DESENCLANCHE
LORSQUE LE VÉHICULE ROULE SUR LES
ROUTES A REVÊTEMENT DUR

METTRE LE LEVIER DE LA BOITE AUXILIAIRE
A LA POSITON PONT AVANT DESENCLANCHE
LORSQUE LE VÉHICULE ROULE SUR LES
ROUTES A REVÊTEMENT DUR